



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Surface air****temperature (oC)** | **Surface mixing****ratio (kg/kg)** | **LCL (m)** |
| 20 | 0.005 | 2000 |
| 0.007 | 1400 |
| 0.010 | 800 |
| 25 | 0.005 | 2650 |
| 0.007 | 2050 |
| 0.010 | 1450 |