**تجربة  
فحص نسبة امتصاص الطابوق للماء  
Experience check block absorption of water  
  
الغرض من التجربة :  
تحديد النسبة المئوية لامتصاص الطابوق للماء .  
  
  
Iraqi Standard Specification : المواصفات القياسية للفحص  
اعتمدت في هذا الفحص المواصفات القياسية العراقة رقم 24 لعام 1988  
  
Apparatus and Device الأدوات والاجهزة المستخدمة :  
1.ميزان حساس .  
2.فرن تجفيف .  
3. حوض ماء .  
  
Test Samples عينات الفحص :  
تأخذ عينات الفحص بمقدار 10 طابوقات .  
  
Test Method : طريقة العمل  
1.يجفف نموذج الفحص في فرن التجفيف عند درجة حرارة (10-100)مْ حيث يثبت وزنه ثم يبرد بدرجة حرارة الغرفة ويوزن وليكن الوزن الجاف (و1) .  
2. يغمر النموذج الجاف في ماء نقي درجة حرارته (15-30)مْ لمدة 24 ساعة , ثم يرفع ويجفف السطح بقطعة قماش ويوزن خلال 3 دقائق من اخراجه من الماء وليكن الوزن (و2).**